**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’**

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2014

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος vrv μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (αντλία θερμότητας ) ιπποδύναμης 16 hp πλήρως τοποθετημένη (περιλαμβάνεται η σύνδεση αυτών µε τις ψυκτικές σωληνώσεις, τις αποχετεύσεις, τα καλώδια αυτοματισμού & το καλώδιο παροχής ρεύματος) | Τεμάχιο | 1 | € | € | € |
| 2 | Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιααιρούμενου συστήματος vrf κρυφού τύπου δαπέδου ψυκτικής ικανότητας 4,5kw πλήρως τοποθετημένη (περιλαμβάνεται η σύνδεση αυτών µε τις ψυκτικές σωληνώσεις, τις αποχετεύσεις, τα καλώδια αυτοματισμού & το καλώδιο παροχής ρεύματος ) | Τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 3 | Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιααιρούμενου συστήματος vrf κρυφού τύπου δαπέδου ψυκτικής ικανότητας 7,1kw πλήρως τοποθετημένη (περιλαμβάνεται η σύνδεση αυτών µε τις ψυκτικές σωληνώσεις, τις αποχετεύσεις, τα καλώδια αυτοματισμού & το καλώδιο παροχής ρεύματος ) | Τεμάχιο | 4 |  |  |  |
| 4 | Χειριστήρια μονάδων πλήρως τοποθετημένα | Τεμάχιο | 6 |  |  |  |
| 5 | Σύστημα διακλαδωτήρα ψυκτικού μέσου r-410a εσωτερικών μονάδων (joints) | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 6 | Εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων r-410a και καλωδίου αυτοματισμού συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 7 | Στόμιο επιστροφής αέρα επίτοιχο ή οροφής από αλουμίνιο με μια σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια με ρυθμιστικό διαφράγματα διαστάσεων (800x150)mm ή ανάλογης διάστασης | Τεμάχιο | 6 |  |  |  |
| 8 | Στόμιο προσαγωγής αέρα επίτοιχο η οροφής από αλουμίνιο με μια σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια με ρυθμιστικό διαφράγματα διαστάσεων (800x150) mm ή ανάλογης διάστασης | Τεμάχιο | 6 |  |  |  |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού διαμέτρου φ32 | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 10 | Εξαρτήματα προσαγωγής αέρα και για τις 6 εσωτερικές μονάδες από γαλβανισμένη λαμαρίνα με θερμική μόνωση τύπου frelen παχύς 10mm με επένδυση αλουμινίου | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 11 | Ηλεκτρικές παροχές μηχανημάτων | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 12 | Επενδύσεις εσωτερικών μηχανημάτων | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 13 | Εκκίνηση συστήματος & δοκιμαστική λειτουργία | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
| 14 | Αποκατάσταση δομικών. | Κατά αποκοπή | 1 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) | € | | | | € |

##### Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος